Glossário

Smart Business

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Eduardo Vinicius Rodrigues Lima (Responsável) | 1900992 | [Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 985591053 |
| Lucas Oliveira Cristovam de Souza | 1900824 | [Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 942074801 |
| Leonardo Buzzo | 1900861 | [Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 965729586 |
| Davi Hideo Santa Rita Uemura | 1900814 | [Davi.uemura@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Davi.hideo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 930127447 |

Bike Na Porta

|  |
| --- |
| Tema |
| Bike Na Porta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo, Conceito ou Abreviação** | **Definição** |
| Manopla | São componentes posicionados nas extremidades do guidão e servem para dar mais conforto ao ciclista, dando as suas mãos uma melhor aderência ao pilotar a bicicleta. |
| Guidão | Peça tubular fixada na mesa destinada a orientar a direção da bicicleta. No guidão são fixados, além das manoplas, os manetes de freio e alavancas de câmbio. |
| Quadro | É a principal estrutura de bicicleta, é onde boa parte dos demais componentes são instalados. Na região superior são fixados, o selim e na inferior, câmbio dianteiro, o movimento central e a pedivela. Na Frente, o garfo (rígido ou de suspensão) e na traseira, a roda, o câmbio e o freio traseiro. |
| Manete de Freio | Uma bicicleta possui duas alavancas ou manetes de freio que servem para acionamento dos freios dianteiro e traseiro da bike. Nome da peça em inglês: Brake lever |
| Mesa | A mesa ou avanço é o componente onde é afixado o guidão, a mesa é presa à espiga do garfo (rígido ou de suspensão) através do A-headset (caixa de direção). |
| Headset, A-Headset ou Caixa de direção | Encaixado ao quadro da bicicleta recebe o garfo ou suspensão dianteira. Na  parte superior do garfo ou suspensão dianteira é conectada a mesa que é presa por uma peça que faz parte do headset chamada aranha. Nome da peça em inglês: A-headset |